**ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ**

коммутаторы lite telesys

невозможно получить инфу по коммутации через snmp

сам админ вводит узел и номер порта для каждой стороны, так он связывает 2 узла

вторая часть - широковещательный протокол STP, каждый коммутатор отдает инфу: как и с кем он соединен

если комм - комм то на каждом отображается только исходящая скорость

если конечное оборудование, то отображается исходящая и входящая скорость

если ошибка в ручном вводе адресов - не наша проблема.